## Как ввести код разблокировки в Oysters Arctic 450?

В этом небольшом руководстве мы рассмотрим как ввести код разблокировки сети в Oysters Arctic 450. Для ввода кода разблокировки в устройство понадобится подключение телефона к ПК посредством USB-кабеля и утилита Oysters Arctic 450 Unlock Tool, которая находится в архиве с этим руководством.

1. Установите в аппарат SIM-карту оператора отличного от МТС и включите его, при этом на экране появится запрос ввода кода разблокировки сети, так, как показано на рисунках ниже:

2. К сожалению, на текущей версии прошивки от 03.11.2015 разработчики допустили небольшую ошибку, поэтому даже при вводе верного кода разблокировки сети в ответ на представленный запрос, аппарат все равно ответит что разблокировка сети не была выполнена. Возможно в последующих версиях прошивки эта ошибка будет исправлена, но для того чтобы ввести код разблокировки на данной версии прошивки, потребуется использование программы для ПК - Oysters 450 Unlock Tool, а также установка драйверов Spreadtrum на ПК, что подробно будет рассмотрено в следующих пунктах данного руководства.
3. Нажмите в окне с запросом кода разблокировки на телефоне кнопку "Закрыть". Далее, в режиме телефона наберите комбинацию *#*#9981#*#*, на экране телефона появится инженерное меню (EngineerMode). В нем выберите закладку DEBUG&LOG, далее Log Settings, PC Log и установите переключатель EngPC Service во включенное положение:

   Выполнение данного пункта обязательно.
4. Теперь зайдите на телефоне в меню Настройки -> О телефоне и нажмите 7 раз подряд по надписи "Номер сборки". После чего в меню Настройки у вас появится отдельный пункт "Для разработчиков". Зайдите в него и поставьте галочку на пункте "Отладка по USB". Т.е. галочка Настрйки -> Для разработчиков -> Отладка по USB у вас должна быть поставлена.
5. После того как все сделано - подключите телефон к ПК с помощью USB-кабеля, при этом в диспетчере устройств у вас появятся несколько неопределившихся устройств Arctic450, так, как показано на картинке:
   Нажмите последовательно по каждому из устройств Acrtic450 правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню выберите пункт "Обновить драйверы ... "
   Далее выберите "Поиск драйверов на этом компьютере":
   И в качестве источника поиска драйверов укажите папку drivers, находящуюся в архиве с утилитой Oysters Arctic 450 Unlock Tool, при этом необходимо установить галочку "Включая вложенные папки". После чего нажмите кнопку "Далее".
6. Повторите предыдущий шаг для всех устройств неопределившихся устройств Arctic450 из диспетчера устройств.
7. Если вы все сделали верно, то драйвера должны быть установлены, при этом получившиеся устройства должны выглядеть так:
   Если все верно, и устройства SPRD <...> появились у вас в разделе Порты (COM и LPT) диспетчера устройств можно переходить к следующему шагу.
8. Запустите утилиту Oysters Arctic 450 Unlock Tool и нажмите кнопку "1. Detect". В результате программа должна определить все имеющиеся COM-порты в системе автоматически. Выберите в выпадающем списке тот, который называется SPRD AT.
9. После чего введите полученный вами код разблокировки сети в окно Unlock Code и нажмите кнопку 2. Unlock. Обратите внимание, что на установленной SIM-карте другого оператора должен быть обязательно отключен запрос PIN-кода. Признаком успешной разблокировки являтеся сообщение OK от программы и надпись "Unlock success! Please, reboot the phone!".
10. Отключите телефон от ПК и перезагрузите его, или просто выключите и включите. Если вы все сделали верно, то после включения телефон успешно зарегистрируется в сети оператора SIM-карту которого вы в него установили.

Примечания:

- Перед установкой SIM-карты другого оператора в телефон, убедитесь что на ней отключен запрос PIN-кода. Если запрос PIN-кода включен, т.е. если при включении вашей SIM-карты в любом другом устройстве - запрашивается ее PIN-код, этот запрос необходимо предварительно отключить. Т.е. на момент выполнения инструкции, запрос PIN'а на симке вставленной в Oysters Arctic 450 должен быть обязательно отключен.
- Описанная в настоящем руководстве процедура ввода кода разблокировки с использованием утилиты Oysters Arctic 450 Unlock Tool актуальна для аппаратов с прошивкой от 03.11.2015. Вполне возможно что в будущих версиях, производитель исправит ошибку, благодаря которой ввод кода разблокировки через штатное меню становится невозможным.
- После ввода кода разблокировки разблокируются оба слота для SIM-карт, т.е. вы сможете пользоваться SIM-картами сторонних операторов в любом слоте аппарата.

### Демонстрация работы Oysters Arctic 450 с SIM других операторов